Če hočeš pridet do skritih funkcij Climatronica naenkrat pritisni tipke: nižanje ventilacije (puščica dol), nižanje temperature (moder kvadratek) in tipko ECON. 

Za gledanje hitrosti pa imaš 16. kanal. Po kanalih se sprehajaš z gumboma za višanje ter nižanje temperature. Upam da bo kaj pomagalo...
1 Sistemska napaka 
2 dejanska vrednost tipalo virtualno 
3 dejanska vrednost konzola za notranje tipalo 
4 dejanska vrednost tipalo za zunanjo temperaturo izplakovalnik 
5 dejanska vrednost tipalo za zunanjo temperaturo amortizer 
6 dejanska vrednost tipalo za pihanje zraka spodnji del kabine 
7 dejanska vrednost tipalo za pihanje zraka zračni tok, ki piha v osebo 
8 Kontrola displaya 
9 dejanska vrednost depo za napravo za resetiranje loputa za temperaturo 
10 predvidena vrednost loputa za temperaturo 
11 dejanska vrednost depo za napravo za resetiranje A/C-loputa 
12 predvidena vrednost A/C-loputa 
13 dejanska vrednost depo za napravo za resetirnaje loputa za nogo/Def (defekt?) 
14 predvidena vrednost loputa za nogo/Def(?) 
15 dejanska vrednost depo za napravo za resetiranje zaporna zračna loputa 
16 predvidena vrednost zaporna zračna loputa 
17 vozna hitrost (km/h) 
18 dejanska vrednost napetost ventilatorja (Volt) 
19 predvidena vrednost napetost ventilatorja (Volt) 
20 dejanska vrednost napetost generatorja/ police(?) (Volt) 
21 število dogodkov nizke napetosti (ni površno) 
22 stanje zvoka stikala za visoki tlak 
23 število dogodkov visoke napetosti (površno) 
24 število dogodkov visoke napetosti (ni površno) 
25 A/D-vrednost Kick-Down-stikalo 
26 A/D-vrednost vroča svetilka 
27 število vrtljajev motorja 
28 število vrtljajev generatorja 
29 Kodiranje 
30 Software-verzija 
31 Software-indeks 
32 Potifehlerzähler (poti?) števec napak loputa za temperaturo 
33 Potifehlerzähler števec napak A/C-loputa 
34 Potifehlerzähler števec napak loputa za nogo/Def(?) 
35 Potifehlerzähler števec napak zaporna zračna loputa 
36 loputa za temperaturo nastavek hladno 
37 loputa za temperaturo nastavek toplo 
38 A/C-loputa nastavek zaprt 
39 A/C-loputa nastavek odprt 
40 loputa noga/Def(?) nastavek Def(?) 
41 loputa noga/Def(?) nastavek noga 
42 zaporna zračna loputa nastavek odprt 
43 zaporna zračna loputa nastavek zaprt 
44 števec voznih ciklusov 
45 notranja temperatura izračunana (Ninc) dig 
46 zunanja temperatura filtrirana (°C) 
47 zunanja temperatura nefiltrirana (°C) 
48 ECOR 
49 števec napak signal merilnika hitrosti 
50 čas zadrževanja v min 
51 temperatura motorja °C 
52 pogoji za odklop generatorja (poglej dodatek) 
53 prikaz aktivnih el. izhodov: generator / ventil za obtočni zrak / ventil za vodo 
54 regulacijska označevalna številka 
55 zunanja temperatura °C 
56 notranje tipalo virtualno °C 
57 notranje tipalo konzola °C 
58 temperatura izplakovalnik °C 
59 temperatura amortizer °C 
60 tipalo za pihanje zraka spodnji del kabine °C 
61 tipalo za pihanje zraka zračni tok, ki piha v osebo °C 
62 sončna jakost W/m-1 
63 filtrirana sončna jakost W/m-1 
64 Delta zvišanje ventilatorja 
65 Delta A/C-premik loput 
66 časovna konstanta / 1,6 sec 
67 korektura hladnega starta 
68 maksimalna nastavna vrednost za I- in P-delež 
69 dejanska vrednost tipala za pihan je zraka noga (cnts) 
70 predvidena vrednost tipala za pihanje zraka noga (cnts) 
71 odstopanja (Epsilon) 
72 delež (+ ogrevanje / - hlajenje)

VW Climatronic Readouts 

1. Hold down "ECON", and press the "up-vent" button (next to recirculation). Both temperature displays will read 00 or 00'0, and you can release the buttons once they do.
2. Twist the LEFT temperature knob until the display above reads 19’0.
3. Twist the FAN knob until the left temperature display reads 19’1 (like 19.1).
4. The right temperature display is now a digital speedometer! HOW COOL IS THAT!!! 

--- For tach (in x100), twist the FAN knob until the left temperature display reads 19’3 (like 19.3)

--- To reset and go back to normal operation, hit the ECON button once.

These are the different settings the Climatronic can display. The numbers on the left indicate the “CHANNEL” it MUST be SET to:

• 1.0: Temp as read by sensor in middle fan speed knob.
• 1.4: Light intensity falling on same sensor.
• 4.0: Outside Temp – front bumper
• 4.1: Outside Temp – roof.
• 4.2: Outside Temp – rear bumper (inside temp?)
• 15.0: Oil Temp
• 19.0: Uncorrected Speed (Km/h)
• 19.1: Uncorrected Speed (Mp/h)
• 19.2: Coolant Temp
• 19.3: Tachometer (x100rpm)
• 19.4: Oil Pressure 
• 25.0: Voltage
