Oznake priključkov v avtoelektriki


(Bosch)





1	nizka napetost, vžigalna tuljava k  razdelilniku vžiga


1 a       nizka napetost, vžigalna tuljava 1 na prvi razdelilnik 


1 b       nizka napetost, vžigalna tuljava 2 na drugi razdelilec


2	kratkostični priključek pri magnetnem vžigu


4	visoka napetost, vžigalna tuljava k razdelilniku vžiga


4 a       visoka napetost, vžigalna tuljava 1 na prvi razdelilnik 


4b        visoka napetost, vžigalna tuljava 2 na drugi razdelilnik


7	tranzistorski vžig, prekinjalnik k stikalni napravi


7a        tranzistorski oziroma visokonapetostrni kondenzatorski vžig, 1. bazni upor


7b        tranzistorski oz.  V.K.V., 2 bazni upor


7f         V.K.V. k polnilnemu kontaktu


15        vžig in dnevni porabniki


15 a     izhod predupora k vžigalni tuljavi


17       kontrola žarenja, premosčena


19       kontrola žarenja, vključena


30       akumulator - plus pol


30 a    preklopnik akumulatorja plus akumulatorja II


31       akumulator - minus pol


31 a    preklopnik akumulatorja ,minus akumulatorja II


31 b    minus preko stikala ali releja na maso


31 c    glavno stikalo akumulatorja na akumulator I minus


32       elektromotorji, povratni vod (menjava polaritete) 


33       elektromotorji, glavni priključek


33 a    elektromotorji, končni izklop


33 b    elektromotorji, stransko polje


33 f     elektromotorji, 2. počasnejša stopnja


33 g    elektromotorji, 3. počasnejša stopnja


33 h    elektromotorji, 4. počasnejša stopnja


33 L    elektromotorji, vrtenje levo


33 R    elektromotorji, vrtenje desno


44       izenačevalni vod, paralelni tek generatorjev


45       glavni tok, paralelni tek zaganjalnikov


45 a    vklopni tok za zaganjalnik I


45 b    vklopni tok za zaganjalnik II


48       krmiljenje za ponovni zagon


49       utripalnik, vhod


49 a     utripalnik, izhod


49 b     utripalnik, izhod (2. krog utripalk)


49 c     utripalnik, izhod (3. krog utripalk)


50        krmiljenje zaganjalnika, direktno


50 a     k rmiljenje zaganjalnika, indirektno


50 b     krmiljenje zaporedja pri paralelnem teku dveh zaganjalnikov


50 c     krmiljenje zaporedja pri ločenih magnetnih stikalih, zaganjalnik I


50 d     krmiljenje zaporedja pri ločenih magnetnih stikalih, zaganjalnik II


50 e     vhod, krmiljenje zapornega releja zaganjalnika


50 f      izhod, krmiljenje zapornega releja zaganjalnika


50 g     vhod,krmiljenje ponavljalnega releja zaganjalnika


50 h     izhod,krmiljenje ponavljalnega releja zaganjalnika


51       izhod, usmernik


51 e    izhod, usmernik z dušilkami


52       kontrola pnevmatik


53       brisalniki, 1. stopnja


53 a     brisalniki in končni izklop


53 b     brisalniki, 2. stopnja


53 c     električna brizgalka šipe


53 e     brisalniki, zaviralno navitje


53 i      brisalniki s tremi krtačkami velika hitrost


54       zavorna luč


54 f      zavorna luč na dvokrožnem utripalnem stikalu


54 g     trajna zavora


55        meglenke


56        žarometi (kabel z glavnega na preklopno stikalo)


56 a     dolgi žarometi


56 b     zasenčeni žarometi


56 c     delno dolgi žarometi


56 d     svetlobni signal (svetlobna hupa)


57        pozicijska luč pri motociklih


57 a     vhod, stikalo parkirnih luči


57 L     parkirna luč, levo


57 R     parkirna luč,desno


58        pozicijske luči (in luči registrske tablice in inštrumentov)


58 b     preklop pozicijkih luči pri enoosnih vlačilcih


58 c     pozicijske luči, ločeno varovanje na priklopnikih


58 d     spremenjiva osvetlitev inštrumentov


58 L     pozicijske luči, levo


58 R     pozicijske luči desno


59        izhod, izmenična napetost


61        kontrolna lučka generatorja


63        regulator, sprememba regulacijske napetosti


63 a     regulator, sprememba tokovne omejitve


64        krmilni vod polprevodniškega regulatorja (tokovna omejitev)


71        vhod, stikalo zaporedja tonov


71 a     izhod, stikalo zaporedja tonov, nizki ton


71 b     izhod, stikalo zaporedja tonov, visoki ton


72        alarmno stikalo, razpoznavne luči


75        radio


76        zvočnik


77        krmiljenje ventila vrat


81        vhod, stikalo (odpirač in menjalec)


81 a     izhod, stikalo odpirač I


81 b     izhod, stikalo odpirač II


82        vhod, stikalo, zapirač


82 a     izhod, stikalo zapirač I


82 b     izhod, stikalo zapirač II


82 z     1. vhod stikalo zapirač (ločen tokokrog)


82 z     2. vhod stikalo zapirač (ločen tokokrog)


83 a      izhod stopenjsko stikalo 1. stopnja


83 b      izhod stopenjsko stikalo 2. stopnja


83 L      izhod stopenjsko stikalo leva stopnja


83 R     izhod stopenjsko stikalo desna stopnja


84        vhod tokovni rele


84 a     krmiljenje, tokovni rele


84 b     izhod, tokovni rele


85        rele, krmiljenje, izhod


85 c     alarmno stikalo kstikalu zaporedja tonov 


86        rele, krmiljenje, vhod


86 a      rele, krmiljenje, vhod 1. navitje


86 b      rele, krmiljenje, vhod 2. navitje


87         rele,  vhod, odpirač in menjalec


87 a      rele, 1. izhod, odpirač


87 b      rele, 2. izhod, odpirač


87 c      rele, 3. izhod, odpirač


87 z      rele, 1. vhod, odpirač in menjalec (ločen tokokrog)


87 y      rele, 2. vhod, odpirač in menjalec (ločen tokokrog)


87 x      rele, 3. vhod, odpirač in menjalec (ločen tokokrog)


88         rele, vhod, zapirač


88 a      rele, 1. izhod, zapirač


88 b      rele, 2. izhod, zapirač


88 c      rele, 3. izhod, zapirač


88 z      rele, 1. vhod, zapirač (ločen tokokrog)


88 x      rele, 2. vhod, zapirač (ločen tokokrog)


88 y      rele, 2. vhod, zapirač (ločen tokokrog)


B +       akumulator - plus pol


B -        akumulator - minus pol


C          utripalnik, 1. kontrolna lučka


C 01      utripalnik, vhod ,kontrolna kotva


C 2        utripalnik, 2. kontrolna lučka


C 3        utripalnik, 3. kontrolna lučka


D +        dinamo - plus pol


D -         dinamo - minus pol


DF         dinamo - polje


DF1        dinamo - polje 1


DF2        dinamo - polje 2


J             alternator z ločenim usmernikom, vzbujevalno navitje - plus pol


K            alternator z ločenim usmernikom, vzbujevalno navitje - minus pol


L             utripalke levo


R             utripalke desno


Mp           alternator z ločenim usmernikom ,srednji priključek (zvezdišče)


U             priključek izmeničnega toka na alternatorju


V             priključek izmeničnega toka na alternatorju


W            priključek izmeničnega toka na alternatorju




















