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Teilegutachten

Nr. 351-0032-98-FBFE

Antragsteller:                 Racimex Vertriebs GmbH

                                         Havighorster Weg 14

                                         D- 21031 Hamburg

Art der Umrüstung:          Luftfilter  Kit  K & N

Typ:                                      57 – 0270

Nach § 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachten nach Anlage XIX StVZO

die Abname des Ein- oder Anbaus unverzüglich durch einen amtlich anerkannten

Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen

Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten

Überwachungsorganisation durchzuführen und der ordnungsgemäßige Ein- oder Anbau

Bestätigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der erfolgten

Umrüstung den geltenden Vorschriften der StVZO.

Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich Bauvorschriften der

StVZO änderen, die diese Umrüstung berühren oder wenn an dem jeweiligen Fahrzeug

Weitere Änderungen vorhanden sind, die die Abnahme des Ein- oder Anbaus

Beeinflussen.

Das Teilegutachten umfaßst die Blätter 1 bis 2, sowie die Anlagen 4.1 und 4.2
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1.     Prufung und Beurteilung

        Die unter punkt B der Anlage 4.1 beschriebene Änderung wurde unter folgenden

        Gesichtspunkten geprüft

        -  Beeinflussung der Motorleistung

        -  Beeinflussung des Abgasverhaltens

        -  Beeinflussung des Fahrgeräusches

        Die Vergleichsmessung des Ansaugunterdruckes zwischen Serienluftfilter und

        Luftfilter- Kit ergab einen minimal herabgesetzen Ansaugwiderstand, der zu

        keiner unzulässigen Beeinflussung der Höchsleistung des Motors und zu keiner

        Verschlechterung des Abgasverhaltens führen kann.

        Die Fahrgeräuschmessung gemäß 70/157/EWG ergab eine Übereinstimmung mit

        den Serienwerten des Fahrzeuges.

        Die in der Anlage aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der

        erfolgten Umrüstung den geltenden Vorschriften der  StVZO.

2.     Hinweise

2.1. Für den Kraftfahrzeugsachverständigen

-  Evtl. Auflagen und/oder Hinweise der Anlage 4.1 sind zu beachten.

-  Der Nachweis, daß der Hersteller der Teile in Bezug auf die Produktion dieser

           Teile in seiner Fertigung ein Qualitätssicherungssystem unterhält, das der Norm

           DIN EN ISO 9002 oder einem gleichwertigen Standard entspricht, wurde

           erbracht durch Bureau Veritas Quality International (BVQI) Registriernr: 46068

           vom 12.03.1999

2.2.  Für den Fahrzeughalter

        Nach erfolgter Anbauprüfung ist die Anbaubestätigung der Zulassungsstelle zur

        Berichtigung der Fahrzeugdaten in den Fahrzeugpapieren vorzulegen. Dies kann

        bei gelegentlicher Befassung der Zulassungsstelle mit den Fahrzeugpapieren

        erfolgen (z.B. bei Halterwechsel oder An-  bzw.  Ummeldungen).

        Bis zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist die Anbaubestätgung ständig

        mitzuführen und zuständigen Stellen auf Verlangen vorzulegen.

3.    Ausnahmen/Abweichungen

       keine

4.    Anlagen

4.1  Verwendungsbereich / Technische Beschreibung / Hinweis – 

4.2.  Anbauanleitung

(Bezug: Teilegutachten  351-680-95-FBTP)
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A.  Verwendungsbereich:                                     

     Fahrzeug-Hersteller:                               Adam Opel AG, Rüsselsheim

	Typ
	Motortyp
	Handelsbezeichnung
	ABE-Nr.
	Serienmotorleistung

(KW)

	Kadett-CC
	X18XE
	Kadett-CC

(Schrägdeck)
	D559/1

D559/2
	74

	Vectra-B-CC
	X18XE1
	Vectra-B

(Schrägdeck)
	E948

E948/1
	85

	Vectra-B
	X18XE1
	Vectra-B

(Stufenheck)
	E947

E947/1
	85

	Astra-G
	X18XE1
	Astra-G-Limousine

(Schrägdeck)
	F858

F858/1
	85

	Astra-G
	X18XE1
	Astra-G-Limousine

(Stufenheck)
	F857

F857/1
	85

	Astra-G-T98
	X18XE1
	Astra-G-Caravan
	F861
	85


B.  Technische Beschreibung:
      Der Luftfilterkit besteht aus einem Adapter und aus einem offnen Filter aus geöltem

      Baumwollgewebe, der an den serienmaßigen Luftmassenmesser angebaut wird. Der

      Filter wird über eine Strebe am Radhaus abgestützt.

      Abmessungen:
      Form:                                          konisch

      Außendurchmesser                    90 mm / 115 mm

      Höhe:                                          160 mm

C.  Angaben zum Fahrzeugbrief:

         Siehe beigefügte Anbaubestätigung
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Einbauanleitung K&N Luftfilter-Kit

     Bitte lesen Sie die Einbauanleitung, bevor Sie das Leuftfilter montiren.

     Prüfen Sie, ob alle benötigen Teile im Lieferumfang enthalten sind und ob das

     Luftfilterkit für Ihr Fahrzeug paßt

1.  Bauen Sie den Original Luftfilterkasten ab.

2.  Befestigen Sie den gelieferten Gummi- Vibrationsdämpfer an der hinteren

     Halteraufnahme für den Filterkasten

3.  Befestigen Sie nun den gelieferten Halter am Gummi-Vibrationsdämpfer.

4.  Verbinden Sie nun das gelieferte Metallrohr mit dem Original Luftansaugschlauch

     und befestigen den K&N Luftfilter auf der anderen Seite des Metallrohres mit Hilfe

     der gelieferten Schlauchschnelle.

     Achtung: Schlauchschelle nicht überdrehen

7.  Motorleistung:

     Es sind keine Änderungen an der Motoreinstellung notwendig

8.  Wartung des Luftfilters:

     Unter normalen Bedingungen muß der Filter nur alle 65.000 Kilometer ausgewaschen

     und wieder eingeölt werden. Verwenden Sie hierfür nur K&N Filteröl und Reiniger

     Der gelieferte Filter ist bereits eingeölt und einbaufertig.

9.  Endkontrolle:

     Bitte vergewissern Sie sich nochmals, ob alle Teile richtig befestight sind.

     Prüfen Sie, ob das Filterkit genügend Freiraum zu allen drehenden Teilen im

     Motorraum hat. Vergewisseren Sie sich, daß der Luftfilter keine Nebenluft zieht.

     Hamburg, den 26.03.1999
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